Tp Installation Raspberry

*Bardon Alexis*

1. L’adresse IP est 192.168.108.41 et le masque de réseau est 255.255.255.0
2. La procédure pour fixer l’adresse IP du Raspberry est « ifconfig eth0 192.168.108.45 »
3. Il faut d’abord activé le protocole « SSH » dans les parametres de la Raspberry, et d’ensuite rentré le login et le mot de passe de la Raspberry sur puTTY